
Опросный лист на изготовление консольного крана



|  |  |
| --- | --- |
| Основные параметры | |
| Грузоподъемность консольного крана | * до 80 кг * до 125 кг * до 250 кг * до 500 кг * до 1000 кг |
| Вылет стрелы (l1) | * 3 м * 4 м * 5 м * 6 м (кроме 80 кг) * 7 м (кроме 80 кг и 1000 кг) * 8 м (кроме 80 кг и 1000 кг) |
| Вариант исполнения крана | * Настенный * На колонне |
| Рабочая высота (h2) |  |
| Высота конструкций, ограничивающих высоту крана |  |
| Технические параметры | |
| Тип тали (в наличии/под заказ) | * Без тали * Цепная * Канатная * Пневмо |
| Тип привода | * Ручной * Электрический |
| Напряжение питающей цепи | * 220 В * 380 В |
| Размещение по ГОСТ 15150 | * У2 под навесом * У3 в помещении |
| Температура окружающей среды | * от 0 до +40 оС * от -20 до +40 оС * Иное |
| Перемещение тали | * Ручное * Электрическое * Пневматическое |
| Управление краном | * Ручное * Радиоуправление * Проводной пульт |
| Степень защиты эл. оборудования по ГОСТ 17494 | * IP54 |
| Условия поставки | |
| Доставка | * Транспортной компанией * Заводом-изготовителем * Самовывоз |
| Количество заказываемых кранов с указанными характеристиками |  |
| Заказчик | |
| Наименование компании |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Требуется консультация | * Да * Нет |
| Дополнительная информация и пожелания | |