Опросный лист на изготовление консольного крана



|  |
| --- |
| Основные параметры |
| Грузоподъемность консольного крана | * до 80 кг
* до 125 кг
* до 250 кг
* до 500 кг
* до 1000 кг
 |
| Вылет стрелы (l1) | * 3 м
* 4 м
* 5 м
* 6 м (кроме 80 кг)
* 7 м (кроме 80 кг и 1000 кг)
* 8 м (кроме 80 кг и 1000 кг)
 |
| Вариант исполнения крана | * Настенный
* На колонне
 |
| Рабочая высота (h2) |  |
| Высота конструкций, ограничивающих высоту крана |  |
| Технические параметры |
| Тип тали (в наличии/под заказ) | * Без тали
* Цепная
* Канатная
* Пневмо
 |
| Тип привода | * Ручной
* Электрический
 |
| Напряжение питающей цепи | * 220 В
* 380 В
 |
| Размещение по ГОСТ 15150 | * У2 под навесом
* У3 в помещении
 |
| Температура окружающей среды | * от 0 до +40 оС
* от -20 до +40 оС
* Иное
 |
| Перемещение тали | * Ручное
* Электрическое
* Пневматическое
 |
| Управление краном | * Ручное
* Радиоуправление
* Проводной пульт
 |
| Степень защиты эл. оборудования по ГОСТ 17494 | * IP54
 |
| Условия поставки |
| Доставка | * Транспортной компанией
* Заводом-изготовителем
* Самовывоз
 |
| Количество заказываемых кранов с указанными характеристиками |  |
| Заказчик |
| Наименование компании |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Требуется консультация | * Да
* Нет
 |
| Дополнительная информация и пожелания |